**Giostrina per bambini disabili**

**Descrizione del prodotto**

* Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare acciaio mm. 50x50x2;
* Piano di calpestio in polietilene atossico fresato antiscivolo;
* Manubrio centrale di trazione in polietilene;
* 2 sponde di sicurezza in tubo tondo zincato e pannelli in multistrato;
* 2 sedili per accompagnatori;
* 2 postazioni per carrozzine bambini con disabilità con cinghie di sicurezza;
* 2 rampe di accesso per carrozzine, con fermo di sicurezza per facilitare l’accesso ai bambini con disabilità.
* Età d’uso: 3/12 anni
* Gioco accessibile a bambini con disabilità
* Dimensioni di ingombro : cm. 242 x 474 x 82 h
* Altezza di caduta (HIC) = cm. 20
* Area di sicurezza : diam cm. 642
* Articolo fornito in kit di montaggio
* Manutenzione a cura del cliente



